### Pin List

Pin Num | Pin Type | Assigned Signal
1 | I/O | TIE
2 | I/O | TIE
3 | I/O | TIE
4 | I/O | TIE
5 | I/O/GCK1 | CLK
6 | I/O/GCK2 | TIE
7 | I/O/GCK3 | TIE
8 | I/O | TIE
9 | I/O | TIE
10 | GND | GND
11 | I/O | TIE
12 | I/O | TIE
13 | I/O | m1
14 | I/O | m2
15 | TDI | TDI
16 | TMS | TMS
17 | TCK | TCK
18 | I/O | m3
19 | I/O | m4
20 | I/O | PWM
21 | VCCINT | VCC
22 | I/O | CWCCW
23 | GND | GND
24 | I/O | TIE
25 | I/O | TIE
26 | I/O | TIE
27 | I/O | TIE
28 | I/O | TIE
29 | I/O | TIE
30 | TDO | TDO
31 | GND | GND
32 | VCCIO | VCC
33 | I/O | TIE
34 | I/O | TIE
35 | I/O | TIE
36 | I/O | TIE
37 | I/O | TIE
38 | I/O | TIE
39 | I/O/GSR | TIE
40 | I/O/GTS2 | TIE
41 | VCCINT | VCC
42 | I/O/GTS1 | TIE
43 | I/O | TIE
44 | I/O | TIE